Nedan följer de större förändringarna från bygglovshandlingarna till dagsaktuellt förslag:

Markplan

1. Trappan i väster och ingången till nedervåningen är borttagen. Därmed behövs inte heller takförlängningen i väster som var tänkt att skydda trappan från snö od.
2. Takfönstren på både över- och undervåningarna är också borttagna (av hållfasthets- och kostnadsskäl).
3. Eftersom terrassen på södersidan var till för att möjliggöra placering av takfönstren där behövs den inte längre. Därmed har även dörren ut till terrassen från övre samlingsrummet bytts ut mot ett högre sittande fönster.
4. Eftersom trappan i väster och nedervåningens takfönster i söder är borta, innebär det nuvarande förslaget betydligt mindre markförändringar än det ursprungliga som finns i bygglovshandlingarna. De marförändringar som kommer att göras är en mindre grävning i söder, för att få plats med fönstren i söderfasaden, och en något större på västsidan, för åtkomst till vilorumet.
5. För att ytterliggare minska grävarbetet har vilorummets dörr flyttats norrut från sin ursprungliga position. Denna flytt har, tillsammans med en utökning av antalet sängplatser i vilorummet, lett till en total omorganisation där: Den östra väggen har flyttats ca 50 cm österut och sängarna har placerats i den nordöstra delen av rummet. För att möjliggöra placering av trinett längs söderväggen har toalettdörren flyttats till en diagonalvägg.

Undervåning

1. Det utökade isoleringsbehovet mot ytterväggarna har lett till att bastuavdelningen har behövts utökas söderut, där den tar en av de tidigare toaletterna i anspråk.
2. Som ersättning för den ”förlorade” toaletten vid bastuområdet har en extra toalett tillförts i anslutning till förrådet. I samband med detta har förrådsområdet justerats så att städskrubben och toaletten ligger i den södra delen och förrådet nås via en passage mellan dessa.